LKPD Praktik: Konfigurasi Alamat IP Windows 10
Mata Pelajaran: Administrasi Infrastruktur Jaringan / Jaringan Komputer
Program Keahlian: TJKT/TKJ
Materi: Konfigurasi IPv4 pada Windows 10
Alokasi Waktu: 2 × 45 menit
Bentuk: Praktik individu/kelompok
A. Tujuan Pembelajaran
Setelah melakukan praktik, peserta didik mampu:
1. Menjelaskan fungsi alamat IP. 
2. Membedakan IP Address, Subnet Mask, Gateway, dan DNS. 
3. Mengatur alamat IPv4 secara manual pada Windows 10. 
4. Memeriksa konfigurasi IP menggunakan Command Prompt. 
5. Menguji koneksi jaringan menggunakan ping. 
B. Alat dan Bahan
· PC/Laptop Windows 10 
· Kabel UTP 
· Switch 
· Router/MikroTik sebagai gateway 
· 1 PC lain sebagai komputer penguji 
C. Topologi Praktik
PC 1 ─────┐
          │
PC 2 ─────┼── Switch ─── Router
          │
PC 3 ─────┘
Contoh jaringan yang digunakan:
	Perangkat
	IP Address
	Subnet Mask
	Gateway

	Router
	192.168.10.1
	255.255.255.0
	-

	PC 1
	192.168.10.10
	255.255.255.0
	192.168.10.1

	PC 2
	192.168.10.11
	255.255.255.0
	192.168.10.1

	PC 3
	192.168.10.12
	255.255.255.0
	192.168.10.1


DNS dapat menggunakan:
8.8.8.8

D. Langkah Kerja
1. Membuka pengaturan jaringan
Pada Windows 10:
Control Panel → Network and Internet → Network and Sharing Center → Change adapter settings
Kemudian:
1. Klik kanan Ethernet. 
2. Pilih Properties. 
3. Pilih Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4). 
4. Klik Properties. 
2. Memasukkan alamat IP
Pilih:
Use the following IP address
Masukkan sesuai tabel yang diberikan.
Contoh PC 1:
IP Address    : 192.168.10.10
Subnet Mask   : 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.10.1
Kemudian pilih:
Use the following DNS server addresses
Preferred DNS : 8.8.8.8
Klik OK → Close.

E. Pemeriksaan Konfigurasi
Buka Command Prompt (CMD).
Ketik:
ipconfig
Catat hasilnya.
	Parameter
	Hasil PC

	IPv4 Address
	.........................

	Subnet Mask
	.........................

	Default Gateway
	.........................


Kemudian jalankan:
ipconfig /all
Perhatikan informasi Ethernet yang muncul.

F. Pengujian Koneksi
1. Menguji komputer sendiri
ping 127.0.0.1
Hasil:
☐ Berhasil
☐ Gagal
2. Menguji gateway
ping 192.168.10.1
Hasil:
☐ Berhasil
☐ Gagal
3. Menguji PC teman
Misalnya PC 2 menggunakan:
ping 192.168.10.11
Hasil:
☐ Berhasil
☐ Gagal
4. Menguji koneksi internet
Jika jaringan internet tersedia:
ping 8.8.8.8
Hasil:
☐ Berhasil
☐ Gagal

G. Analisis
Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktik.
1. Apa fungsi IP Address pada sebuah komputer? 
2. Apa fungsi Subnet Mask? 
3. Apa fungsi Default Gateway? 
4. Apa yang terjadi jika dua komputer menggunakan IP Address yang sama? 
5. Mengapa PC 1 dapat melakukan ping ke PC 2 jika berada dalam jaringan yang sama? 
6. Apa perbedaan hasil ping 127.0.0.1 dengan ping 192.168.10.1? 
7. Jika PC memiliki IP 192.168.10.10/24, apakah PC dengan IP 192.168.20.10/24 berada dalam jaringan yang sama? Jelaskan. 
8. Apa fungsi DNS? 
H. Kesimpulan
Tuliskan kesimpulan berdasarkan praktik yang telah dilakukan:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
I. Penilaian Praktik
	No
	Aspek yang Dinilai
	Skor

	1
	Menyiapkan perangkat
	10

	2
	Membuka konfigurasi adapter
	10

	3
	Memasukkan IP Address
	20

	4
	Memasukkan Subnet Mask
	10

	5
	Memasukkan Gateway
	10

	6
	Memasukkan DNS
	10

	7
	Memeriksa dengan ipconfig
	10

	8
	Melakukan pengujian ping
	10

	9
	Menganalisis hasil
	10

	Total
	
	100


Catatan guru: praktik ini bisa dibuat lebih menarik dengan memberikan IP yang berbeda untuk setiap kelompok, lalu siswa diminta menentukan sendiri IP PC anggota kelompok dan membuktikan bahwa semua PC dapat saling ping.

